受控编号：QYJC/QR14-13（第1次修订）                                   实施日期：2022年11月14日
无锡市前友工程咨询检测有限公司
水电现场检测委托合同单
№：             
	委托单位
	
	工程名称
	

	建设单位
	
	监督注册号
	

	监理单位
	
	见证证号
	

	施工单位
	
	取样证号
	

	工程地址及联系人、
联系电话
	
	委托日期
	

	结构形式
	
	单元
	
	建筑面积
	

	
	
	层次
	
	
	

	要求检测项目
	1. □线路（设备）绝缘电阻
2. □防雷接地电阻
3. □接地电阻
4. □相零线检测
5. □承压管道系统水压力  材质          
    设计强度         MPa
6. □无压力管道系统渗漏情况  材质          
        设计强度         MPa
7. □无压力管道系统通球率    □50         □75
        □110（100） □160（150）
	备　　注

	
	
	检测部位由监理单位和施工单位共同确定。
检测部位由建设单位和施工单位共同确定。

	检测依据
	□ GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
□ DGJ32/TJ 159-2013《建筑电气工程绝缘电阻、接地电阻检测规程》
□ 其他

	取样员（签字）：
施工单位（盖章）：
日  期：
	见证员（签字）：
建设（监理）单位（盖章）：
日  期：
	收样员（签字）：
检测单位（盖章）：
日  期：

	1. 有关委托单位和样品的信息由委托方填写，委托方对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字；
1. 本委托合同单一经双方经手人签字确认即具有法律效力；
1. 本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，施工单位一份（归入档案）；
1. 咨询电话：0510-83794882、0510-83797787转2008  地址：无锡市锡港西路107号



[bookmark: _GoBack]受控编号：QYJC/QR28-03(第2次修订)                                    实施日期：2022年1月1日

现场检测抽样记录                                                                  
                                                        NO.
	委托单位
	
	结构类型
	

	工程名称
	
	建筑面积
	

	施工单位
	
	总层数
	

	监理单位
	
	工程地址
	

	设计单位
	
	联系人
	

	建设单位
	
	联系电话
	

	检测项目
	□ 防雷接地电阻  □ 绝缘电阻         □ 通球
□ 其它                                          

	要求检测标准
	□DGJ32/TJ159-2013《建筑电气工程绝缘电阻、接地电阻检测规程》 
□GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
□其它                                          

	抽测部位
	房 号
	抽  检  概  况

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共    只配电箱，抽测    只， 通球共    路管，抽测   路。面积：    m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共    只配电箱，抽测    只， 通球共    路管，抽测   路。面积：    m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共    只配电箱，抽测    只， 通球共    路管，抽测   路。面积：    m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共    只配电箱，抽测    只， 通球共    路管，抽测   路。面积：    m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共    只配电箱，抽测    只， 通球共    路管，抽测   路。面积：    m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共    只配电箱，抽测    只， 通球共    路管，抽测   路。面积：    m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共    只配电箱，抽测    只， 通球共    路管，抽测   路。面积：    m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共    只配电箱，抽测    只， 通球共    路管，抽测   路。面积：    m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共    只配电箱，抽测    只， 通球共    路管，抽测   路。面积：    m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共    只配电箱，抽测    只， 通球共    路管，抽测   路。面积：    m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共    只配电箱，抽测    只， 通球共    路管，抽测   路。面积：    m2，层数    层。

	备 注
	□检测部位及构件数量由监理单位和施工单位共同确定。
□检测部位及构件数量由建设单位和施工单位共同确定。


施工单位                            监理/建设单位                   检测公司主检
签字(盖章)：                        签字(盖章)：                    签字：
日期：                              日期：                          日期：
