受控编号：QYJC/QR14-13（第2次修订）                                   实施日期：2026年8月20日
无锡市前友工程咨询检测有限公司
水电现场检测委托合同单
№：             
	委托单位
	
	工程名称
	

	建设单位
	
	监督注册号
	

	监理单位
	
	见证证号
	

	施工单位
	
	取样证号
	

	工程地址及联系人、
联系电话
	
	委托日期
	

	结构形式
	
	单元
	
	建筑面积
	

	
	
	层次
	
	
	

	要求检测项目
	1. □绝缘电阻
2. □接地电阻
3. □相零线检测
4. □承压管道系统水压力  材质          
    设计强度         MPa
5. □无压力管道系统渗漏情况  材质          
        设计强度         MPa
6. □无压力管道系统通球      □50         □75
        □110（100） □160（150）
	备　　注

	
	
	检测部位见抽样方案及记录

	检测依据
	□ GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
□ DGJ32/TJ 159-2013《建筑电气工程绝缘电阻、接地电阻检测规程》
□ 其他

	取样员（签字）：
施工单位（盖章）：
日  期：
	见证员（签字）：
建设/监理单位（盖章）：
日  期：
	建设单位（签字）：

日  期：
	收样员（签字）：
检测单位（盖章）：
日  期：

	1. 有关委托单位和样品的信息由委托方填写，委托方对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字；
1. 本委托合同单一经双方经手人签字确认即具有法律效力；
1. 本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，施工单位一份（归入档案）；
1. 咨询电话：0510-83794882、0510-83797787转2008  地址：无锡市锡港西路107号


受控编号：QYJC/QR35-6(第2次修订)                                       实施日期：2022年1月1日
无锡市前友工程咨询检测有限公司
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                                                        NO.
	委托单位
	
	结构类型
	

	工程名称
	
	建筑面积
	

	施工单位
	
	总层数
	

	监理单位
	
	工程地址
	

	设计单位
	
	联系人
	

	建设单位
	
	联系电话
	

	检测项目
	□ 绝缘电阻      □ 接地电阻      □ 通球       
□ 

	要求检测标准
	□ GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
□ DGJ32/TJ 159-2013《建筑电气工程绝缘电阻、接地电阻检测规程》
□ 其它                                          

	抽测部位
	房 号
	抽  检  概  况

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共   只配电箱，抽测  只， 通球共    路管，抽测   路。面积：       m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共   只配电箱，抽测  只， 通球共    路管，抽测   路。面积：       m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共   只配电箱，抽测  只， 通球共    路管，抽测   路。面积：       m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共   只配电箱，抽测  只， 通球共    路管，抽测   路。面积：       m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共   只配电箱，抽测  只， 通球共    路管，抽测   路。面积：       m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共   只配电箱，抽测  只， 通球共    路管，抽测   路。面积：       m2，层数    层。

	
	
	防雷接地电阻共   点，抽测   点；绝缘电阻共   只配电箱，抽测  只， 通球共    路管，抽测   路。面积：       m2，层数    层。

	备 注
	



施工单位                            监理/建设单位                   检测公司主检
签字(盖章)：                        签字(盖章)：                    签字：
日期：                              日期：                          日期：
受控编号：QYJC/QR35-5(第2次修订)                                      实施日期：2022年1月1日
无锡市前友工程咨询检测有限公司
[bookmark: _GoBack]                      现场检测抽样方案                  第  页 共  页
                                                          NO.
	委托单位
	

	建设单位
	

	工程名称
	

	监理单位
	

	施工单位
	

	联系人
	
	联系电话
	

	检测项目
	□ 绝缘电阻      □ 接地电阻          □ 通球  
□ 其它项目：

	检测原因
	□ 委托检测      □ 现场有见证检测    □ 监督检测
□ 其它：

	评定方式
	□ 单个评定  □ 批量评定  □ 其它：

	检测依据
	□ GB 50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
□ DGJ32/TJ 159-2013《建筑电气工程绝缘电阻、接地电阻检测规程》
□ 其它                                          

	委托方提供资料
	□ 图纸    □ 设计要求   □ 其它资料：

	抽样项目和数量
	见“现场检测抽样记录”

	抽样方式
	□ 随机抽样   □ 按委托方提供的实体抽测方案   □ 由监理单位和施工单位共同确定
□ 由建设单位和施工单位共同确定   □ 其它抽样方式：

	抽样地点
	□ 施工现场   □ 生产厂家   □ 其它地点：

	方案说明
	1、 绝缘电阻检测抽检数量要求依据DGJ32/TJ 159-2013：
4.2.1单位工程总配电箱(柜)内，系统回路应全数检测。
4.2.2公共建筑、住宅、厂房的支路配电线路及入户配电箱(柜)，抽检比例不宜少于10%且不少于3只，少于3只应全数检测。
2、 接地电阻检测抽检数量要求依据DGJ32/TJ 159-2013：
5.2.2防雷接地测试点的接地电阻检测不应少于2处。
3、通球检测抽检数量要求：无。


施工单位                            监理/建设单位                   检测公司主检
签字(盖章)：                        签字(盖章)：                    签字：
日期：                              日期：                          日期：
