受控编号：QYJC/QR14-36（第0次修订）                                  实施日期：2026年8月20日
无锡市前友工程咨询检测有限公司
装配式套筒灌浆连接质量现场检测委托合同单
№：             
	委托单位
	
	工程名称
	

	建设单位
	
	监督注册号
	

	监理单位
	
	见证证号
	

	施工单位
	
	取样证号
	

	工程地址及联系人、
联系电话
	
	委托日期
	

	要求检测项目
	1. □内窥镜法检测钢筋插入长度
2. □内窥镜法检测灌浆饱满度
3. □X射线法检测套筒灌浆饱满度及钢筋锚固长度

	备　　注

	
	
	检测部位见抽样方案及记录

	检测依据
	□ DB32/T 3754-2020《装配整体式混凝土结构检测技术规程》
□ 其他

	取样员（签字）：
施工单位（盖章）：
日  期：
	见证员（签字）：
建设/监理单位（盖章）：
日  期：
	收样员（签字）：
检测单位（盖章）：
日  期：

	1. 有关委托单位和样品的信息由委托方填写，委托方对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字；
1. 本委托合同单一经双方经手人签字确认即具有法律效力；
1. 本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，施工单位一份（归入档案）；
1. 咨询电话：0510-83794882、0510-83797787转2008  地址：无锡市锡港西路107号




受控编号：QYJC/QR45-25(第2次修订)                                      实施日期：2022年1月1日
无锡市前友工程咨询检测有限公司
                       现场检测抽样记录                第  页 共  页                                                           
                                                        NO.
	委托单位
	
	结构类型
	

	工程名称
	
	建筑面积
	

	施工单位
	
	总层数
	

	监理单位
	
	工程地址
	

	设计单位
	
	联系人
	

	建设单位
	
	联系电话
	

	检测项目
	□ 内窥镜法检测钢筋插入长度   □内窥镜法检测灌浆饱满度
□ X射线法检测套筒灌浆饱满度及钢筋锚固长度  

	要求检测标准
	□ DB32/T 3754-2020《装配整体式混凝土结构检测技术规程》
□ 其它                                          

	抽测部位
	房 号
	抽  检  概  况

	
	
	抽测楼层：     ～     层
      层抽测      点，      层抽测      点，共计      点。

	
	
	抽测楼层：     ～     层
      层抽测      点，      层抽测      点，共计      点。

	
	
	抽测楼层：     ～     层
      层抽测      点，      层抽测      点，共计      点。

	
	
	抽测楼层：     ～     层
      层抽测      点，      层抽测      点，共计      点。

	备 注
	



施工单位                            监理/建设单位                   检测单位
签字(盖章)：                        签字(盖章)：                    签字：
日期：                              日期：                          日期：
受控编号：QYJC/QR45-26(第2次修订)                                    实施日期：2022年1月1日
无锡市前友工程咨询检测有限公司
                      现场检测抽方案                  第  页 共  页
[bookmark: _GoBack]                                                          NO.
	委托单位
	

	建设单位
	

	工程名称
	

	监理单位
	

	施工单位
	

	联系人
	
	联系电话
	

	检测项目
	□ 内窥镜法检测钢筋插入长度   □内窥镜法检测灌浆饱满度
□ X射线法检测套筒灌浆饱满度及钢筋锚固长度  □ 其它项目：

	检测原因
	□ 委托检测      □ 现场有见证检测    □ 监督检测
□ 其它：

	评定方式
	□ 单个评定  □ 批量评定  □ 其它：

	检测依据
	□  DB32/T 3754-2020《装配整体式混凝土结构检测技术规程》
□ 其它                                          

	委托方提供资料
	□ 图纸    □ 设计要求   □ 其它资料：

	抽样项目和数量
	见“现场检测抽样记录”

	抽样方式
	□ 随机抽样   □ 按委托方提供的实体抽测方案   □ 由监理单位和施工单位共同确定
□ 由建设单位和施工单位共同确定   □ 其它抽样方式：

	抽样地点
	□ 施工现场   □ 生产厂家   □ 其它地点：

	方案说明
	套筒灌浆连接节点质量检测抽检数量要求依据DB32/T 3915-2020《装配式混凝土结构现场连接施工与质量验收规程》：6.3.6 现浇与预制转换层应在不少于5个预制构件上随机抽取15个套筒；后续施工时，每层应在3个预制构件上随机抽取不少于3个套筒。


施工单位                            监理/建设单位                   检测单位
签字(盖章)：                        签字(盖章)：                    签字：
日期：                              日期：                          日期：   
