受控编号：QYJC/QR14-6（第3次修订）                                       实施日期：2026年9月28日

无锡市前友工程咨询检测有限公司                                                     

保温材料检测委托合同单
№：             
	委托单位
	
	工程名称
	

	建设单位
	
	监督注册号
	

	监理单位
	
	见证员姓名

及证号
	

	施工单位
	
	取样员姓名

及证号
	

	工程地址及

联系人

联系电话
	
	样品来源说明
	□检测样品来源于工地现场

□

	样品名称
	品种规格
	生产单位
	代表

数量
	使用

部位
	要求检测项目

	保温板

	
	
	
	
	□密度　    □抗压强度/压缩强度  

□抗拉强度　□导热系数  

□吸水率    □

	保温砂浆
	
	
	
	
	□密度      □干密度   □压缩强度 

□导热系数　□抗压强度 □吸水率 

□

水灰比：

	抗裂砂浆

（抹面砂浆）
	
	
	
	保温层材料：
	□常温状态粘结强度   □压折比

□浸水粘结强度       □

水灰比：

	胶粘剂

（粘结砂浆）
	
	
	
	保温层材料：
	□拉伸粘结强度（原强度）

□拉伸粘结强度（耐水）

□

水灰比：

	耐碱玻纤网格布
	
	
	
	
	□单位面积质量 □断裂强力 

□断裂伸长率   □耐碱拉伸断裂强力　□耐碱拉抻断裂强力保留率 

□断裂应变     □

	热镀锌电焊

钢丝网
	
	
	
	
	□网孔尺寸     □丝径 

□焊点抗拉力   □镀锌层质量  

□

	执行标准
	GB∕T 10801.2-2025 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》
GB/T 30595-2024《挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料》

GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》

GB/T 25975-2018《建筑外墙外保温用岩棉制品》


	取样员（签字）：
施工单位（盖章）：
日  期：
	见证员（签字）：
建设/监理单位（盖章）：
日  期：
	建设单位（签字）：

日  期：
	收样员（签字）：
检测单位（盖章）：
日  期：

	有关委托单位和样品的信息由委托方填写，委托方对其真实性负责，见证取样培训合格证号必须填写并由本人签字；
本委托合同单一经双方经手人签字确认即具有法律效力；
本委托合同单一式三份，其中检测机构一份，建设（监理）单位一份，施工单位一份（归入档案）；
咨询电话：0510-83794882、0510-83797787转2008  地址：无锡市锡港西路107号 


